> tibemsData
> Type
> Purpose
> Union type that covers all possible datatypes in a tibemsMsgField struct.
> C Declaration
> typedef union {
> tibems_bool boolValue;
> tibems_byte byteValue;
> tibems_short shortValue;
> tibems_wchar wcharValue;
> tibems_int intValue;
> tibems_long longValue;
> tibems_float floatValue;
> tibems_double doubleValue;
> char* utf8Value;
> void* bytesValue;
> struct __tibemsMsg* msgValue;
> void* arrayValue;
> } tibemsData;
> COBOL
> 05 MsgFld-data.
> 10 MFD PIC X(8).
> 10 MFD-boolValue
> redefines MFD PIC S9(8) BINARY.
> 10 MFD-byteValue
> redefines MFD PIC X(1) USAGE DISPLAY.
> 10 MFD-shortValue
> redefines MFD PIC S9(4) BINARY.
> 10 MFD-wcharValue
> redefines MFD PIC 9(4) COMPUTATIONAL-5.
> 10 MFD-intValue
> redefines MFD PIC S9(9) BINARY.
> 10 MFD-longValue
> redefines MFD PIC S9(18) COMPUTATIONAL-5.
> 10 MFD-floatValue
> redefines MFD USAGE COMPUTATIONAL-1.
> 10 MFD-doubleValue
> redefines MFD USAGE COMPUTATIONAL-2.
> 10 MFD-utf8Value
> redefines MFD USAGE POINTER.
> 10 MFD-bytesValue
> redefines MFD USAGE POINTER.
> 10 MFD-msgValue
> redefines MFD USAGE POINTER.
> 10 MFD-arrayValue
> redefines MFD USAGE POINTER.
> See Also
> tibemsMsgField on page 132

Copyright © TIBCO Software Inc. All Rights Reserved.